**Lavatório de pousar ao pavimento BAILA**

Inox 304 duplo acabamento

Sem furo para torneira

Referência: **120172**

Info Prescrição

Lavatório de pousar ao pavimento, altura 830 mm. Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Uma verdadeira peça de decoração.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento duplo: interior da cuba polido brilhante e exterior da cuba polido satinado.

Espessura do Inox : 0,8 mm.

Acabamento anticortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 12 kg.

Garantia 30 anos.