**Sanita com reservatório MONOBLOCO 700 PMR**

Inox 304 polido satinado

Referência: **110790**

Info Prescrição

Sanita ao pavimento com reservatório de dupla descarga 3/6 L , 370 x 895 x 700 mm.

Sanita alongada com 700 mm de comprimento para um melhor conforto das pessoas com mobilidade reduzida.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (esquerda ou direita) .

Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.

Instalação rápida: 2 janelas de acesso com parafusos TORX antirroubo.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso: 22 kg.

Garantia 30 anos.