**Lava-mãos Inox mecânico SXS**

Inox 304 polido satinado - Comando de joelho - Sem respaldo

Com torneira e pré-misturadora

Referência: **182310**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural com comando de joelho.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 0,8 mm.

Acabamento anticortes.

Sem respaldo.

Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos com abertura suave e uma pré-misturadora com válvulas antirretorno NF.

Disponível na versão sem torneira (ref. 181310).

Válvula de grelha perfurada sem parafusos : fácil limpeza e antivandalismo.

Economia de água: débito pré-regulado a 3 l/min.

Máxima higiene: sem contacto manual com a torneira.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 4,3 kg.

Garantia 30 anos.