**Misturadora termostática SECURITHERM**

Misturadora (apenas) para conjunto com chuveiro extraível

Alavanca Higiene L.100

Referência: **H9642**

Info Prescrição

Misturadora SECURITHERM termostática sequencial para conjunto com chuveiro extraível.

Segurança anti-queimadura: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueado aos 40°C.

Corpo com interior liso.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.100.

Tubo de saída de água misturada em latão L.160.

Flexíveis PEX F3/8" e fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Garantia 30 anos.