**Painel de duche SECURITHERM**

Termostático sequencial

Alimentação posterior, chuveiro fixo, alumínio

Referência: **H9634**

Info Prescrição

Painel de duche SECURITHERM em alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Misturadora termostática sequencial SECURITHERM (não-temporizada).

Temperatura regulável: água fria até 39°C.

Limitador de temperatura bloqueado a 39°C, regulável.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Possibilidade de choque térmico.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Alavanca Higiene L.100.

Alimentação oculta por flexíveis M1/2".

Fixações ocultas.

Filtros.

Garantia 30 anos.