**Misturadora de lavatório eletrónica BINOPTIC MIX**

Corrente

Manípulo longo, bica com interior liso

Referência: **388MCHLH**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico IP65 independente.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e eletroválvulas M3/8".

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Regulação de temperatura lateral com manípulo longo e limitador de temperatura regulável.

Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastrados.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.