**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC**

Corrente

Bica com interior liso

Referência: **388015**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de latão cromado.

Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Altura de saída: 170 mm, para os lavatórios semi-encastrados.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.