**Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM**

Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2239EPKIT**

Info Prescrição

Coluna de duche com misturadora mecânica monocomando.

• Conjunto de duche mural com misturadora de duche EP.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com 2 ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.

Filtros e válvulas antirretorno.

• Chuveiro deslizante (ref. 811) com barra cromada (ref. 820) com saboneteira e flexível (ref. 834T1).

Coluna de duche particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.