**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4**

Corrente por bloco encastrado, torneira de segurança

Para divisória, L.130, eletrónica integrada

Referência: **443410**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica mural:

Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~ 60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado L.130 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Torneira de segurança.

Fixação mural para atravessar a parede.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.