**Lavatório cirúrgico com respaldo alto**

Inox 304 polido satinado - 1 serviço - Design "Hygiène +"

Sem furo para torneira

Referência: **185000**

Info Prescrição

Lavatório cirúrgico mural com respaldo de 450 mm.

Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 serviço. Sem furo para torneira.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Design “Hygiene +”: redução dos nichos bacterianos, sifão oculto, limpeza facilitada.

Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações e válvula 1"1/4.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14296.

Peso: 20,3 kg.

Garantia 30 anos.