**Lavatório cirúrgico com respaldo alto**

Inox 304 polido satinado - 3 serviços - Design "Hygiène +"

Com 6 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150

Referência: **187200**

Info Prescrição

Lavatório cirúrgico mural com respaldo de 450 mm.

Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

L. 2100 mm, 3 serviços. Com 6 furos de torneira Ø 22 entre-eixos 150.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Design “Hygiene +”: redução dos nichos bacterianos, sifão oculto, limpeza facilitada.

Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações e válvula 1"1/4.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14296.

Peso: 48,5 kg.

Garantia 30 anos.