**Misturadora de comando à distância com equilíbrio de pressão**

Misturadora mecânica EP para torneira com chuveiro extraível

Misturadora com manípulo aberto

Referência: **2542EP**

Info Prescrição

Misturadora mecânica (apenas) de comando à distância para banca.

Misturadora monofuro de equilíbrio de pressão.

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras total: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Comando por manípulo aberto.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando com garantia de 30 anos.