**Lava-mãos antivandalismo BOB HD**

Inox 304 polido satinado - Mural com evacuação oculta

Sem furo de torneira

Referência: **164130**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural.

Diâmetro interior do lava-mãos: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado, sifão oculto, placa de fixação reforçada.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com válvula 1”1/2 e sifão.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantia 30 anos.