**Flexível em poliuretano para misturadora com chuveiro extraível**

Para chuveiro extraível

Referência: **837T4**

Info Prescrição

Flexível BIOSAFE L.1,60 m antiproliferação bacteriana para chuveiro extraível (exceto ref. 2597).

Flexível em poliuretano transparente com interior e exterior lisos e de baixa capacidade de água (interior Ø 6).

Ligação cónica de metal F1/2".