**Doseador de sabão eletrónico mural BINOPTIC**

Doseador de sabão líquido ou sabão espuma

Corrente, inox 304 cromado, atravessar a parede

Referência: **512111P**

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico mural.

Doseador de sabão líquido ou espuma.

Modelo antivandalismo para atravessar a parede (TC) até 110 mm.

Ausência de contacto manual: deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Bica em Inox 304 cromado.

Bomba doseadora antidesperdício.

Módulo eletrónico independente para fixação debaixo do lavatório ou em corete técnica.

Doseador de sabão automático: alimentação por corrente com transformador 230/6 V.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão especial em espuma.

Comprimento da bica total: 115 mm.

Fornecido com um tubo flexível de 1,20 m para reservatório separado (não fornecido).

Doseador de sabão eletrónico mural com garantia de 30 anos.

CE.