**Lavatório antivandalismo TEK**

Inox 304 polido satinado - Mural com evacuação oculta

Com torneira eletrónica integrada

Referência: **161440**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado e sifão oculto.

Fornecido com uma torneira eletrónica: débito pré-regulado a 3 l/min, detetor de presença infravermelhos, limpeza periódica parametrizável, alimentação por corrente 230/12 V.

Válvula com grelha plana perfurada, sem parafuso: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com sifão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 8,3 kg.

Garantia 30 anos.