**Urinol suspenso DELTA HD**

Inox 304 polido satinado - Entrada de água posterior

Referência: **164770**

Info Prescrição

Urinol individual suspenso sem flange.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Inox 304 bacteriostático. Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água posterior (encastrada).

Antivandalismo: saída de água encastrada, sifão oculto, placa de fixação reforçada.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com um sifão 1"1/2. Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para uma descarga de 2 L.

Peso: 7,5 kg.

Garantia 30 anos.