**Urinol antivandalismo DELTA TC**

Inox 304 polido satinado - Entrada de água posterior

Referência: **160770**

Info Prescrição

Urinol individual suspenso sem flange para montagem através de corete técnica.

Inox 304 bacteriostático. Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água posterior (encastrada).

Antivandalismo: saída de água encastrada, sifão oculto.

Varão roscado de 200 mm recortável (outros comprimentos por encomenda).

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para uma descarga de 2 L.

Peso: 8 kg.

Garantia 30 anos.