**Torneira temporizada de urinol TEMPOSTOP**

Temporizada a 3 segundos

Encastrada, com espelho Inox

Referência: **777930**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol encastrada:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação encastrada.

Profundidade de encastre regulável de 20 a 35 mm.

Espelho em Inox Ø 130 mm.

Temporização ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço M1/2".

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).