**Porta piaçaba WC Be-Line® mural com escova e tampa**

Modelo para fixar com bloqueio antirroubo

Inox 304 epoxy antracite metalizado

Referência: **4051C**

Info Prescrição

Porta piaçaba WC mural com escova e tampa da gama Be-Line®.

Modelo robusto de porta piaçaba mural com escova: fixação com bloqueio antirroubo.

Inox 304 epoxy antracite metalizado.

Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita o risco de salpicos nas futuras utilizações.

Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico.

Espessura do inox: corpo 1 mm.

Dimensões: Ø 90 x 410 mm.

Porta piaçaba WC com garantia de 30 anos.