**Saída higiénica BIOSAFE F22/100**

50 unidades

Referência: **923022.50P**

Info Prescrição

Saída livre BIOSAFE higiénica F22/100 para torneira de lavatório.

Sem grelha e nenhuma partição em contacto com a água.

Débito 5 l/min.

Impede a estagnação de água nas partes internas reduzindo o desenvolvimento bacteriano.

Peça em Hostaform® reduz a formação de calcário.

Anel em latão cromado.

Fornecida em 50 unidades.

Só pode ser instalado numa torneira ou misturadora com débito limitado com o objetivo de garantir um bom fluxo, sem salpicos.