**Lavatório coletivo mural CANAL**

Inox 304 polido satinado - L. 1200 mm

Sem furo para torneira - Esgoto à esquerda

Referência: **122250**

Info Prescrição

Lavatório coletivo de fixação mural, 2 serviços - 1200 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 0,8 mm para a cuba e 1,5 mm para a envolvente e os suportes de montagem.

Fácil instalação: sem cobre-juntas para instalar, lavatório leve.

Possibilidade de instalar torneiras de parede ou de bancada.

Esgoto à esquerda.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/2. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.

Peso: 7,6 kg.

Possibilidade de acrescentar um respaldo em Inox 304 bacteriostático (ref. 100250).

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211250041]