**Coluna de duche temporizada AR LIVRE**

Temporizada, 1 duche

Alumínio anodizado, pronta a instalar

Referência: **717510**

Info Prescrição

Coluna de duche de exterior temporizada:

Coluna de duche de alumínio anodizado, pronta a instalar.

Equipada com um duche.

Alimentação inferior por torneira de segurança reta F3/4".

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 para alimentação de água misturada.

Abertura suave.

Temporização ~15 segundos.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Filtro.

Tampa de acesso com válvula de isolamento e de purga.

Facilmente protegida ou desmontada no inverno.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.