**Coluna de duche temporizada AR LIVRE**

Temporizada, 4 duches

Alumínio anodizado, pronta a instalar

Referência: **717540**

Info Prescrição

Coluna de duche de exterior temporizada:

Coluna de duche de alumínio anodizado, pronta a instalar.

Equipada com quatro duches.

Alimentação inferior por torneira de segurança reta F3/4".

Torneiras temporizadas TEMPOSOFT 2 para alimentação de água misturada.

Abertura suave.

Temporização ~15 segundos.

Chuveiros de duche ROUND cromados, invioláveis e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Filtros.

Tampa de acesso com válvula de isolamento e de purga.

Facilmente protegida ou desmontada no inverno.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.