**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP**

Versão antibloqueio (AB)

Fixação reforçada

Referência: **745301**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada sobre bancada:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Fixação reforçada por contra-porca com 3 parafusos inox.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Garantia 30 anos.