**Misturadora monofuro de bancada - 60 l/min**

Bica orientável H.685 L.300

Com coluna elevada

Referência: **5652**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada com coluna elevada para instalação sobre fogões.

Bica tubo orientável Ø 22 H.685 L.300.

Cartucho cerâmico Ø 45.

Débito 60 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Comando por manípulo "joystick".

Corpo e bica em latão cromado.

Alimentação por tubos de cobre para soldar.

Fixação reforçada.

Garantia 30 anos