**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica telescópica

Flexível branco e chuveiro difusor anticalcário

Referência: **G6932**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Torneira de enchimento com:

- Bica telescópica orientável L.200-290 com débito 20 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 10 l/min à saída (ref. 433003).

Chuveiro anticalcário e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.