**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora e bica telescópica**

Com torneira de enchimento e bica telescópica

Flexível branco e chuveiro anticalcário com picos

Referência: **6892**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Fornecido com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200 - 290.

- Débito 16 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 10 l/min à saída (ref. 433003).

Chuveiro anticalcário com picos e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.