**Conjunto de pré-lavagem 2 furos com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica telescópica

Flexível branco e chuveiro anticalcário com picos

Referência: **G6832**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora 2 furos de bancada entre-eixos variável, entre 100 a 240 mm, com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200-290.

- Débito 20 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 10 l/min à saída (ref. 433003).

Chuveiro anticalcário com picos e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Estes conjuntos permitem a instalação mais próxima do respaldo.