**Bebedouro mural SD com torneira pescoço de cisne**

Inox 304 polido satinado

Com torneira integrada

Referência: **180820**

Info Prescrição

Bebedouro de fixação mural.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Fornecido com uma torneira-bica: cromada, fecho instantâneo com regulação de débito, entrada M3/8".

Fornecido com uma torneira pescoço de cisne para enchimento de garrafas de água e recipientes: corpo em latão cromado e bica em Inox, fecho instantâneo com débito ajustável, ligação M3/8".

Válvula com grelha perfurada, sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Válvula 1"1/4.

Fornecido com fixações.

Peso: 3 kg.

Garantia 30 anos.