**Misturadora de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC MIX**

Corrente, L, 230 mm

TC 110 mm, maníp. standard, bica com interior liso

Referência: **379MCHB**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica preto mate:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Filtros e eletroválvulas M3/8".

Corpo de latão cromado.

Acabamento em cromado preto mate.

Instalação para atravessar a parede ≤ 110 mm.

Cabo detetor, flexíveis de alimentação e fixação agrupados.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.