**Apoio de costas para banco de duche Be-Line®**

Apoio de costas para banco de duche

Referência: **511929**

Info Prescrição

Apoio de costas para banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo design e largo para bancos de duche ref. 511920C, 511920W, 511920BK, 511930C, 511930W e 511930BK..

Adaptado para uma utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Apoio de costas plano realizado em polímero de alta resistência.

Superfície antiderrapante.

Acabamento branco mate permitindo um bom contraste visual com uma parede escura.

Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.

4 pontos de fixação invisíveis.

Fornecido com parafuso Ø 5 x 60 mm e 2 parafuso Ø 5 x 50.

Dimensões: 450 x 415 x 40 mm.

Apoio de costas para banco de duche com garantia de 30 anos.