**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP**

Versão antibloqueio (AB)

TC, M1/2"

Referência: **748110**

Info Prescrição

Torneira com botão pulsador de lavatório para atravessar a parede:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Corpo de metal cromado M1/2".

Comando ≤ 200 mm, bica ≤ 230 mm.

Perno antirrotação e contra-porca.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dás-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 741743]