**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP 2 comandos**

Versão antibloqueio (AB)

TC, M1/2"

Referência: **748210**

Info Prescrição

Torneira com botão pulsador de lavatório para atravessar a parede:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

2 comandos: 1 botão água misturada e 1 botão água fria.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de metal cromado M1/2".

Comandos ≤ 200 mm, bica ≤ 230 mm.

Botão à face antifixação.

Perno antirrotação e contra-porca.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dás-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Garantia 30 anos.