**Conjunto de duche temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado

Para atravessar a parede de 200 mm, chuveiro ROUND

Referência: **749110**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado para atravessar a parede:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M1/2" para alimentação de água misturada.

Para divisória ≤ 200 mm.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Comando de metal cromado.

Fixação oculta e perno antirrotação.

Pernos roscados recortáveis.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 749159]