**Torneira temporizada de urinol TEMPOSTOP**

Temporizada a 3 segundos

Para atravessar parede de 200 mm

Referência: **777110**

Info Prescrição

Torneira temporizada de urinol para atravessar a parede:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Para divisória ≤ 200 mm.

Compatível com águas pluviais.

Temporização ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Corpo de metal cromado M1/2".

Base do botão de pressão com perno antirrotação.

Porca de ligação de latão maciço.

Perno roscado recortável.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 777200]