**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco e chuveiro anticalcário com picos

Referência: **G6933**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno..

- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas

Chuveiro com jato regulável branco com débito 10 l/min á saída (ref. 433003).

Chuveiro anticalcário e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.