**Conjunto de pré-lavagem 2 furos com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco e chuveiro anticalcário com picos

Referência: **G6833**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora 2 furos de bancada entre-eixos variável, entre 100 a 240 mm, com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

Chuveiro com jato regulável branco com débito 10 l/min à saída (ref. 433003).

Chuveiro anticalcário com picos e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

Estes conjuntos permitem a instalação mais próxima do respaldo.