**Secador de mãos ar comprimido SPEEDJET 2 antracite, com filtro HEPA**

Ar comprimido

Antracite metalizado antibacteriano

Referência: **510624C**

Info Prescrição

Secador de mãos de ar comprimido SPEEDJET 2 bidirecional antracite metalizado.

Secador de mãos elétrico ultrarrápido: secagem entre 10 a 12 segundos.

Conforto: ar quente.

ABS antibacteriano para uma máxima higiene.

Depósito de água amovível impede o escorrimento de água na parede ou no chão: manutenção e limpeza facilitadas.

Filtro HEPA: retém 99,99% das bactérias presentes no ar.

Acionamento automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.

Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 30 segundos

Dimensões: 180 x 320 x 540 mm.

Peso: 6,83 kg.

Economia de energia: desliga automaticamente a resistência quente a partir de uma temperatura > 25°C.

Baixo consumo de energia: potência 1050 W no modo sem aquecimento, 1550 W no modo de aquecimento.

230 V~ / 50 Hz.

Caudal: 61 l/seg. Velocidade do ar: 540 km/h.

Nível sonoro: 66 dBA.

Classe II, IP21.

CE.

Garantia 3 anos.