**Separador de urinol AZA**

Inox 304 polido satinado - H. 600 mm

Referência: **100620**

Info Prescrição

Separador de urinol suspenso.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 3 mm.

Superfície lisa e cantos redondos.

Fixações ocultas.

Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Peso: 4 kg.

Garantia 30 anos.