**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3**

Abertura suave, kit 2/2

Monocomando, encastrada com bica L.190

Referência: **794250**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada encastrada TEMPOMIX 3 kit 2/2:

Placa de metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Bica L.190 com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).Garantia 30 anos.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque ref. 794BOX3.