**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC**

Corrente, kit 2/2

Encastrada, inox satinado, com bica L.190

Referência: **370100**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica encastrada BINOPTIC 2, kit 2/2:

Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).

Placa inox satinado 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque Ref. 370SBOX.