**Caixa de encastrar TEMPOMIX 3 de duche**

Temporizada, kit 1/2

Encastrável, estanque

Referência: **794BOX1**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque para TEMPOMIX 3 de duche kit 1/2:

Flange com junta de estanquidade.

Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

Alimentação superior.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

Torneiras de segurança e de regulação de débito, filtros, válvulas antirretorno e cartucho integrados e acessíveis pela frente.

Misturadora TEMPOMIX 3 F1/2" monocomando.

Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando das referências: 794218 ou 794219.