**Misturadora de duche TEMPOMIX 3**

Temporizada monocomando, kit 2/2

Encastrável, manípulo de metal cromado

Referência: **794218**

Info Prescrição

Misturadora temporizada de duche encastrada com abertura suave kit 2/2:

Placa de comando de metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 segundos, ajustável.

Abertura suave.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque com a ref. 794BOX1.