**Conjunto de duche temporizado SECURITHERM**

Termostático temporizado, kit 2/2

Encastrável, chuveiro ROUND

Referência: **792219**

Info Prescrição

Conjunto de duche termostático temporizado encastrável, kit 2/2:

Placa de comando Inox satinado 195 x 220 mm inviolável.

Misturadora de duche termostástica SECURITHERM 3/4".

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Temperatura regulável de 32 a 40°C, pré-regulada a 38°C.

Abertura suve.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas, torneiras de segurança M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Manípulo em Bayblend® cromado.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque ref. 792BOX.