**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3**

Estrutura de suporte em aço para urinol com flexível 1/2"

Instalação à face

Referência: **543000D**

Info Prescrição

Estrutura de suporte para urinol com flexível 1/2", kit 1/2:

Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.

Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.

Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.

Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.

Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50.

Tubo com ligação de latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.

Fornecida com caixa de encastre.

Alimentação por corrente 230/6V (transformador em separado e cabo de 5 m fornecidos).

Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.

Garantia 30 anos

A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.