**Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE**

Misturadora alta monofuro sequencial H.200 L.200

Misturadora mecânica com bica fixa

Referência: **2665T5**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório alta mecânica.

Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Misturadora monofuro com bica fixa H.200 L.200.

Misturadora alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com tubo com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água no tubo reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Corpo com baixa cacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.200 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8".

Sem risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.