**Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC 4 urinol**

Para torneiras eletrónicas de urinol

Corrente

Referência: **430SBOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque para torneira eletrónica de urinol, kit 1/2:

Alimentação por corrente 230/6 V (transformador em separado e cabo de 5 m fornecidos).

Flange com junta de estanquidade.

Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

Torneiras configuradas para uma purga da rede segura sem elemento sensível e acessórios de ligação.

Ligação com emboque de junção Ø 35 (para urinóis standard) ou com ligação de latão 1/2" (para urinóis com alimentação por flexível).

Para associar com tubo 752430 ou 757430.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.