**Placa de comando TEMPOFLUX para urinol**

Torneira temporizada 3 seg com abertura suave - Para urinóis

Placa inox satinado

Referência: **778700**

Info Prescrição

Placa de comando e torneira temporizada TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2:

Placa inox satinado145 x 145 mm.

Botão de metal cromado.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Instalação em caixa estanque com junta de estanquidade, filtro e torneira de segurança.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a estrutura de suporte com a ref. 543006 para os urinóis Ø35, ref. 543006D para urinóis com flexível 1/2" ou com a caixa de encastre ref. 778BOX.