**Misturadora monofuro de bancada**

Misturadora mecânica com flexível autoportante

Referência: **2526T2**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada com flexível autoportante H.535 mm máx.

Misturadora mecânica com bica flexível orientável com interior liso.

Curvatura óptima da bica para facilitar o acesso ao manípulo: 379 mm.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada.

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora com garantia de 30 anos.